**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87471187, 87471186, 87474761**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

ТР ТС 019/2011

**87471187 Костюм Титан СОП с капюшоном (тк.Смесовая,210) п/к, черный/красный**

**87471186 Костюм Титан СОП с капюшоном (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый**

**87474761 Костюм Титан СОП с капюшоном (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/св.серый**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Заец Е.А.




Рис.1. Эскиз Костюм Титан СОП, куртка,

вид спереди.

Черный/красный



Рис.2. Эскиз Костюм Титан СОП, куртка,

вид сзади.

Черный/красный



Рис.3. Эскиз Костюм Титан СОП, капюшон.

Черный/красный



Рис.4. Эскиз Костюм Титан СОП, полукомбинезон,

Вид спереди.



Рис.5. Эскиз Костюм Титан СОП, полукомбинезон,

вид сзади.




Рис.6. Эскиз Костюм Титан СОП, куртка,

вид спереди.

Темно-синий/васильковый




Рис.7. Эскиз Костюм Титан СОП, куртка,

вид сзади.

Темно-синий/васильковый



Рис.8. Эскиз Костюм Титан СОП, капюшон.

Темно-синий/васильковый



Рис.9. Эскиз Костюм Титан СОП, полукомбинезон,

Вид спереди. Темно-синий/васильковый



Рис.10. Эскиз Костюм Титан СОП, полукомбинезон,

Вид сзади. Темно-синий/васильковый.




Рис. 11. Эскиз Костюм Титан СОП, куртка.

Вид спереди и сзади. Темно-серый/светло-серый.




Рис. 12. Эскиз Костюм Титан СОП, капюшон.

Вид спереди, сзади, сбоку. Темно-серый/светло-серый.



Рис. 13. Эскиз Костюм Титан СОП, полукомбинезон.

Вид спереди. Темно-серый/светло-серый.



Рис. 14. Эскиз Костюм Титан СОП, полукомбинезон.

Вид сзади. Темно-серый/светло-серый.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

**Описание внешнего вида модели**

Костюм Титан СОП предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона.**

**Куртка** укороченная,прямого силуэта, с центральной застёжкой на однозамковую молнию, ветрозащитная планка застегивается на четыре кнопки.

*Полочки и спинка* на кокетках, по которым настрочена СОП шириной 50 мм. На полочках расположены два нагрудных кармана с фигурными клапанами, застёгивающимися на одну кнопку. Верхние карманы накладные со скошенными углами. Верхний срез кармана левой полочки вместе с клапаном вставлен в шов притачивания кокетки, вход в карман левой полочки, через однозамковую молнию. ***Тканая этикетка-флажок «Факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).На изнаночной стороне левой полочки (под нижним боковым накладным карманом) настрочена этикетка ФИО***. Верхний карман правой полочки накладной, фигурный клапан верхним срезом вставлен в шов притачивания кокетки. ***Под клапаном правого нагрудного кармана в шов притачивания кокетки вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.*** Два нижних объемных кармана, объемная вставка из контрастной ткани (объем со стороны бортовой застежки), закрываются фигурными клапанами с одной кнопкой.

Низ куртки обработан притачным поясом с двумя вставками с эластичной тесьмой.

*Воротник* втачной отложной.

*Капюшон* пристегивается к воротнику со стороны нижнего воротника на три пуговицы. Состоит из трех частей – двух боковых и центральной.швы стачивания отделаны двойными строчками. Лицевой вырез фиксируется шнуром с однодырочным фиксатором и концевиком.

*Рукава* втачные, двухшовные. Рукава заканчиваются вертикальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну кнопку. На рукав ниже локтя настрачивается СОП шириной 50 мм.

В горловину вставлены вешалка и основная этикетка.

**Полукомбинезон** прямого силуэта с застёжкой в левом боковом шве на две пуговицы, одна пуговица расположена на поясе, вторая на бочке брючины. «Гульфик» застегнут на молнию.

*Передние части* полукомбинезона с отрезной кокеткой, на кокетке расположен нагрудный накладной карман с застежкой «молния».

Боковые накладные карманы с наклонным входом (вход в карман обработан обтачкой), в левый боковой шов вставлена застежка и пуговица с петлей. По краям входа в карман расположены закрепки.

*Задние части* полукомбинезона цельнокроеные, с кулисой по талии.

На уровне колена располагаются объемные карманы (объемная вставка из контрастной ткани в передней части кармана), закрывающиеся фигурными клапанами с двумя кнопками.

На правую заднюю часть полукомбинезона настрочен накладной карман со скошенными углами.

Длина полукомбинезона регулируется скрытой эластичной тесьмой в бретелях и фастексами.

По низу брюк в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом, **ш.ш. 25 мм**.

К нижнему срезу обтачки спинки прикреплена этикетка основная.

***С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).***